**SPECIFIKACJA MATERIAŁOWA**

**Specyfikacja materiałowa wykonania izolacji pionowej ściany północnej wraz z jej dociepleniem w budynku przy ul. Papieża Jana Pawła II 53 w Piekarach Śląskich.**

**Szczegółowy zakres prac obejmuje:**

**1. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej**

**2. Rozebranie obrzeży**

**3. Wykonanie wykopu przy istniejącej ścianie fundamentu**

**4. Czyszczenie mechaniczne szczotkami stalowymi**

**5. Odgrzybianie powierzchni ścian fundamentu CERESIT CT99**

**6. Gruntowanie powierzchni ścian fundamentu CERESIT CT17**

**7. Naprawa tynków fundamentu**

**8. Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa bitumiczna Matizol**

**9. Docieplenie ścian styropianem ekstrudowanym XPS grubości 5 cm**

**10. Izolacja pionowa muru fundamentu folią kubełkową wraz z zabudową listew**

**11. Uzupełnienie tynków zewnętrznych cokołu**

**12. Gruntowanie emulsją Atlas Unigrunt**

**13. Przyklejenie siatki na ścianach cokołu**

**14. Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej**

**15. Wykonanie wyprawy mozaikowej**

**16. Korytowanie wraz z profilowaniem nawierzchni opaski**

**17. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z kostki betonowej wraz z obrzeżami.**

**18. Ułożenie opaski z kostki betonowej gr. 6 cm. wraz z obrzeżami.**